МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“



						 ДО
                                                                         ПРОТЕКТОР БГ ЕООД
                                  гр. Пловдив, ул. Хан Аспарух №11


О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)


за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.	



УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,


Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: 
Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-1.004-1449-C01 „Адаптирана работна среда в ПРОТЕКТОР БГ ЕООД”.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:


	
	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	К- во
Бр./чифт
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	К-во
Бр./чифт

	1
	Работно яке с работен полугащеризон
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  

1. Работно яке:
· Джобове на гърдите, странични джобове с цип.
· Регулируема талия.
· Джоб на левия ръкав, закопчаване с пластрон и цип.
· Ръкави с регулируем маншет, вентилационни отвори на гърба и светлоотразнителни елементи.
· Материал: 98% памук, 2% еластан.
· Стандарт: EN ISO 13688
2. Работен полугащеризон:
· Предни джобове с цип,
· Мултифункционални джобове от двете страни. 
· Колена, подсилени от 600D полиестер и отвор за наколенки.
· Два задни джоба - един с капак.
· Материал: 98% памук,  2%. еластан
· Стандарт: EN ISO 13688.
	39 бр.
































	
	

	2
	Зимно яке с подплата и зимен полугащеризон
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
1. Зимно яке с подплата:
· Многофункционални джобове.
· Ръкави с регулируем маншет.
· Светлоотразителни фитили,
· Закопчаване с пластрон и цип.
· Материал: 60% памук, 40% полиестер
· Стандарт: EN ISO 13688.
2. Зимен полугащеризон:
· С подсилени колене 
· С възможност за поставяне на наколенки
· Многофункционални джобове
· Преден цип
· Светлоотразителни фитили.
· Материал: 60% памук/ 40% полиестер
· Стандарт: EN ISO 13688.
	39 бр.
	
	

	3
	Ватирана блуза с дълъг ръкав
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Маншет на ръкава
· От двуконечна вата
· Материал: 100% памук
	46 бр
	
	

	4
	Плетена зимна шапка
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Материя: 100% Полиестер
	46 бр.
	
	

	5
	Работни обувки 
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· От хидрофобиран набук с композитно бомбе и кевларена пластина.
· Подплата: мрежа, дишаща, абсорбираща влагата. 
· Стелка: анатомична, ергономична
· Подметка: двуслоен, двуцветен полиуретан (PU), противохлъзгаща.
· Стандарт: EN ISO 20345

Допълнителни изисквания към техническите и функционалните характеристики, подлежащи на оценка:  
· Подсилени в областта на петата.
· Подвижна стелка, осигуряваща комфорт при продължително носене
· Обувките да имат по един брой паспел със сигнален цвят в задната част на обувката и в горната част на езика, за по-голямо удобство при обуване
· Здравото и стабилно закрепване на обувката към крака , посредством двуцветни кръгли връзки и четири броя връзководи.
	46 бр.
	
	

	6
	Работни боти 
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· От хидрофобиран набук с композитно бомбе и кевларена пластина
· Подплата: мрежа, дишаща, абсорбираща влагата 
· Стелка: анатомична, ергономична, комфортна. 
· Подметка: двуслоен, двуцветен полиуретан (PU), противохлъзгаща.
· Стандарт: EN ISO 20345
Допълнителни изисквания към техническите и функционалните характеристики, подлежащи на оценка:  
· Подвижна стелка, осигуряваща комфорт при продължително носене
· Обувките да имат по един брой паспел със сигнален цвят в задната част на обувката и в горната част на езика, за по-голямо удобство при обуване
· Здраво и стабилно закрепване на обувката към крака, посредством двуцветни кръгли връзки и шест броя връзководи
	46 бр.
	
	

	7
	Ботуши от PVC с нитрилен каучук
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Широко прилепнало метално бомбе и метална пластина, полиестерна подплата.
· Подметка с висока устойчивост на приплъзване
· Стандарт: EN 20345
	46 бр.
	
	

	8
	Светлоотразителна жилетка
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Двуцветна с цип
· Контрастни панели за защита от замърсяване
· Предно отваряне с цип за лесен достъп
· 7 джоба за достатъчно място за съхранение
· Два долни външни джоба
· Двоен ID държач, позволява да се използва за вертикално или хоризонтално разполагане на идентификационна карта
· Джоб за телефон и химикалка
· Радио халка за лесно поставяне на радиостанция
· Материя : 100% Полиестер
· Стандарт:  EN ISO 20471
	46 бр. 
	
	

	9
	Дъждобран
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Лек, водоустойчив плат с лепени шевове предотвратява проникването на вода
· Вентилиран гръб и капси за допълнително дишане и комфорт
· Вътрешен еластичен маншет
· Светлоотразителни ленти за подобрена видимост 
· Качулка за допълнителна защита от атмосферните влияния
· Предно отваряне с цип за лесен достъп
· Стандарт: EN 343 Клас 3:1 X WP 5,000mm 
· Стандарт: EN 17353 Тип B3
	46 бр.
	
	

	10
	Защитна каска
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Направена от ABS материал
· С текстилна околожка с автоматично регулиране
· Кожен начелник
· Термично устойчива: - 10°C/+50°C
· 4-точково закрепване, 
· Защита от токов удар: 440 V
· Стандарт: EN 397, CAT III.
	46 бр.
	
	

	11
	Защитни очила
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Прозрачни стъкла
· Издръжливи стъкла против надраскван
· Удобни и гъвкави рамена за продължителен комфорт при носене.
· Стандарт: EN166
· Стандарт: EN170/EN172
	46 бр.
	
	

	12
	Раменно-бедрена сбруя
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· С гръбна и предна точка на закрепване
· Отделно регулиране на презрамки на ръце и крака
· Странични точки на закрепване и позициониращ колан, полиамид/полиестер, катарами от поцинкована стомана 
· Въже с дължина 2.00 м, 
· Шок абсорбер и две карабини 
	39 бр.
	
	

	13
	Ергономични обувки
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· От дишаща мрежа с противохлъзгащо ходило от 100% EVA гума.
· Вътрешна подплата с мека техническа материя, която благоприятства бързото елиминиране на влагата. 
· Подвижна стелка,която позволява проветряването на краката.
· Антибактериална подметка, изработена от EVA без латекс и противохлъзгаща NBR гума без токсични вещества, съгласно EN ISO 20347 
· Ортопедична стелка която осигурява поглъщане на напрежението в областта на петата.
	3 бр.
	
	

	14
	Суитчър с качулка
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Материя: 50% памук, 50% полиестер

	10 бр.
	
	

	15
	Ватиран ветро и водоустойчив мъжки елек
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Материя: 100% полиестер
	10 бр.
	
	

	16
	Зимно яке с подплата
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Многофункционални джобове.
· Ръкави с регулируем маншет.
· Светлоотразителни фитили,
· Закопчаване с пластрон и цип.
· Материал: 60% памук, 40% полиестер
· Стандарт: EN ISO 13688

	7 бр.
	
	

	17
	Зимен панталон
Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
· Подсилени колене  с възможност за поставяне на наколенки
· Мултифункционални  джобове
· Рефлексни фитили, 
· Материя:  60% памук/40% полиестер, подплата - 100% памук
	7 бр.
	
	



2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество
Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	1
	
	бр.
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	бр
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	бр.
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	бр.
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	бр.
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	бр.
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	бр.
	
	

	14
	
	бр.
	
	

	15
	
	бр.
	
	

	16
	
	бр.
	
	

	17
	
	бр.
	
	

	
	Обща стойност
	




При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.	 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 
Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.
Срок на изпълнение ......... календарни дни . 


Забележка: Срокът за изпълнение трябва да бъде посочен като цяло число. С цел недопускане предлагането на нереалистично кратък срок на изпълнение при заявка, обект на оценка, минималната долна граница е 3 календарни дни. Кандидатите нямат право да предлагат срок за изпълнение при заявка в календарни дни под 3 календарни дни. Максималният предложен срок за изпълнение при заявка не може да бъде по дълъг от 150 календарни дни. Оферти с предложен срок за изпълнение при заявка по – кратък от 3 (три) календарни дни и по – дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни дни, ще бъдат отхвърлени и няма да се оценяват. 

1. Валидност на офертата:...........
1. Начин на плащане:……………………..
1. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____________________  подизпълнители.                                                                      ще ползваме/няма да ползваме
1. Приложения към офертата:
3. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата;
-Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – подписани от кандидата с КЕП или сканирани с подпис и печат.
3. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата;
- Заверено от кандидата копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 и/или еквивалент, с обхват „Производство и/или търговия с работно и/или униформено облекло и лични предпазни средства“ или еквивалентен.
- Заверено от кандидата копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001, с обхват „Производство и/или търговия с работно и/или униформено облекло и лични предпазни средства“ или еквивалентен.
- Заверено от кандидата копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа БДС EN ISO 45001 и/или еквивалент, с обхват „Производство и/или търговия с работно и/или униформено облекло и лични предпазни средства“ или еквивалентен.
3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
3. Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
3.  Други изискуеми от кандидата документи.


ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
                    (име и фамилия)
___________________________________________
                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
Проект №: BG05SFPR002-1.004-1449-C01 „Адаптирана работна среда в ПРОТЕКТОР БГ ЕООД”, финансиран от Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс на Европейски съюз.
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